***Zał. Nr 1 do swz***

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**SAMOCHÓD SPECJALNY** do zarządzania działaniami ratowniczymi w terenie (mobilne centrum kierowania działaniami)**– 1 szt.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **I. Pojazd bazowy** | | |
| **L.p.** | **Wymagane parametry techniczne pojazdu** | **Wymóg** | **Parametry oferowane / potwierdzenie spełnienia**  ***Potwierdzić (poprzez TAK)***  ***lub/i***  ***podać/ opisać ( w miejscu gdzie są podane wartości minimalne/maksymalne)*** |
|  | Samochód fabrycznie nowy; rok produkcji 2022 r. | TAK |  |
|  | diesel 121 KW (165 KM) | TAK |  |
|  | Poziom emisji spalin min.: EURO 6 AR | TAK |  |
|  | Skrzynia biegów manualna 6 biegów | TAK |  |
|  | DMC 3,5 t | TAK |  |
|  | Min. masa całkowita 2170 kg | TAK |  |
|  | Ładowność maksymalna 1330 kg | TAK |  |
|  | Nacisk na oś przednią \ tylną 2100 kg / 2400 kg | TAK |  |
|  | Maksymalne obciążenie dachu 150 kg | TAK |  |
|  | Długość 6363 cm | TAK |  |
|  | Szerokość / z lusterkami 2050 cm / 2690 cm | TAK |  |
|  | Wysokość maksymalna 2522 cm | TAK |  |
|  | Rozstaw osi 4035 cm | TAK |  |
|  | Min. Wys. Tylnego progu załadunkowego 594 cm | TAK |  |
|  | Szerokość bocznego otworu drzwiowego 1250 cm | TAK |  |
|  | Wysokość bocznego otworu drzwiowego 1755 cm | TAK |  |
|  | Szerokość tylnego otworu drzwiowego 1562 cm | TAK |  |
|  | Wysokość tylnego otworu drzwiowego 1790 cm | TAK |  |
|  | Maksymalna długość podłogi 3930 cm | TAK |  |
|  | Długość przestrzeni w połowie wysokości 3864 cm | TAK |  |
|  | Maksymalna szerokość 1870 cm | TAK |  |
|  | Szerokość między nadkolami 1422 cm | TAK |  |
|  | Maksymalna wysokość 1932 cm | TAK |  |
|  | Maksymalna objętość 15 m3 | TAK |  |
|  | **II. Wyposażenie standardowe** | | |
| **L.p.** | **Wymagane parametry techniczne pojazdu** | **Wymóg** | **Parametry oferowane / potwierdzenie spełnienia**  ***Potwierdzić (poprzez TAK)***  ***lub/i***  ***podać/ opisać ( w miejscu gdzie są podane wartości minimalne/maksymalne)*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ABS ze wspomaganiem hamowania awaryjnego (BAS) | TAK |  |
|  | ESP - system stabilizacji toru jazdy z systemami:  - wspomagającym pokonywanie podjazdów,  - uwzględniającym masę i rozłożenie ładunku | TAK |  |
|  | Poduszka czołowa dla kierowcy | TAK |  |
|  | Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe w pierwszym rzędzie z napinaczami, ogranicznikami siły napięcia i czujnikami zapięcia | TAK |  |
|  | Reflektory przednie halogenowe ze zintegrowanymi światłami do jazdy dziennej | TAK |  |
|  | Światła obrysowe (tylko dla długości L4) | TAK |  |
|  | Centralny zamek sterowany pilotem; jeden pilot zdalnego sterowania; blokowanie drzwi podczas ruszania | TAK |  |
|  | Immobiliser | TAK |  |
|  | Wspomaganie układu kierowniczego | TAK |  |
|  | Regulacja kolumny kierownicy manualna na głębokość | TAK |  |
|  | Tempomat i ogranicznik prędkości | TAK |  |
|  | Elektrycznie sterowane szyby boczne przednie, po stronie kierowcy sterowanie sekwencyjne | TAK |  |
|  | Lusterka boczne (podwójne lustro) sterowane i podgrzewane elektrycznie, składane manualnie | TAK |  |
|  | Schowek w górnej części deski rozdzielczej | TAK |  |
|  | Uchwyty na kubki | TAK |  |
|  | Osłony przeciwsłoneczne dla kierowcy i pasażera | TAK |  |
|  | Jedna podwójna lampka w konsoli sufitowej w pierwszym rzędzie foteli | TAK |  |
|  | Dwie lampki w przedziale ładunkowym | TAK |  |
|  | Ogrzewanie z recyrkulacją powietrza | TAK |  |
|  | Pakiet siedzeń PODSTAWOWY; Fotel kierowcy: manualna regulacja wzdłużna, pochylenia oparcia i wysokości; Ławka 2-osobowa (bez stolika do pisania) | TAK |  |
|  | Zagłówki przednich foteli z regulacją wysokości położenia | TAK |  |
|  | Prawe drzwi boczne przesuwne, pełne (bez szyby) | TAK |  |
|  | Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane na boki, pełne (bez szyby) | TAK |  |
|  | Przegroda przestrzeni ładunkowej pełna blaszana | TAK |  |
|  | Uchwyty do mocowania ładunku: 2 na tylnej ścianie kabiny, 10 na podłodze | TAK |  |
|  | Gniazdo 12V w przestrzeni bagażowej | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie boków przedziału bagażowego do połowy wysokości panelami z laminatu | TAK |  |
|  | Komputer pokładowy | TAK |  |
|  | Antena dachowa DAB | TAK |  |
|  | Instalacja radiowa i głośnikowa | TAK |  |
|  | Kierownica z tworzywa sztucznego | TAK |  |
|  | Wskaźnik zmiany biegów GSI | TAK |  |
|  | Szyby barwione | TAK |  |
|  | Zderzak przedni w kolorze czarnym | TAK |  |
|  | Zderzak tylny w kolorze czarnym | TAK |  |
|  | Boczne listwy ochronne w kolorze czarnym | TAK |  |
|  | Listwy nadkoli czarne | TAK |  |
|  | Lusterka boczne w kolorze czarnym | TAK |  |
|  | Klamki zewnętrze w kolorze czarnym | TAK |  |
|  | Listwy nadkoli tylnych czarne | TAK |  |
|  | Zawieszenie tylne standardowe, resor jednopiórowy | TAK |  |
|  | Hamulce tarczowe, tarcze przednie wentylowane | TAK |  |
|  | Koła stalowe 16", opony letnie | TAK |  |
|  | Opony letnie 215/75R16 C 116/114R | TAK |  |
|  | Koło zapasowe pełnowymiarowe z felgą stalową | TAK |  |
|  | Zbiornik paliwa 90l | TAK |  |
|  | Alternator 180A | TAK |  |
|  | Tapicerka materiałowa czarna; fotel kierowcy z podłokietnikiem, regulacją wzdłużną, wysokości, pochylenia oparcia, lędźwiową, szufladą pod fotelem; ławka 2-osobowa ze stolikiem do pisania po złożeniu oparcia i podłokietnikiem | TAK |  |
|  | Klimatyzacja manualna + klimatyzowany schowek w desce rozdzielczej | TAK |  |
|  | Radio Multimedia (Radio cyfrowe DAB, odtwarzacz MP3, kolorowy dotykowy ekran LCD 5", 4 głośniki, zestaw głośnomówiący bluetooth, sterowanie z kierownicy) | TAK |  |
|  | Zagłówki przednich foteli pełne, wypełnione pianką | TAK |  |
|  | Zamykany schowek w desce rozdzielczej + uchwyt na smartfon | TAK |  |
|  | Gniazdo USB | TAK |  |
|  | Alarm dźwiękowy ostrzegający otoczenie w trakcie manewru cofania | TAK |  |
|  | Ławka pasażera 2-osobowa ze stolikiem do pisania po złożeniu oparcia | TAK |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **III. Zabudowa specjalna** | | |
| **L.p.** | **Parametry wymagane** | **Wymóg** | **Parametry oferowane / Potwierdzenie spełnienia**  ***Potwierdzić (poprzez TAK)***  ***lub/i***  ***podać/opisać ( w miejscu gdzie są podane wartości minimalne/maksymalne)*** |
|  | Osłony słupków B po demontażu przegrody, cała przestrzeń tylna osłonięta z wygłuszeniem bez widocznej blachy karoserii | TAK |  |
|  | Podłoga specjalna z szynami pod montaż foteli | TAK |  |
|  | Podsufitka tapicerowana z listwami oświetleniowymi LED, lampki punktowe nad stolikami i blatem | TAK |  |
|  | 3 obrotowe fotele typu Kapitan z pasami bezpieczeństwa w części operacyjnej | TAK |  |
|  | Rozbudowa klimatyzacji: zestaw Autoclima montowany na półce nad kierowcą | TAK |  |
|  | Ogrzewanie postojowe 5kW ze sterowaniem elektronicznym, lokalizacja nawiewów do ustalenia + ogrzewanie postojowe elektryczne | TAK |  |
|  | Markizy 2 szt długość 4 m, **z przedsionkami**  Wsporniki min 2 szt  Podwójny amortyzator: amortyzuje wstrząsy w przypadku dużego obciążenia;  Wspornik rolkowy: ułatwia zwijanie tkaniny;  Regulowana wysokość drążka prowadzącego  Wzmocnione ramiona utrzymujące naprężenie tkaniny  Rolka w jedną stronę: kieruje kierunkiem zwijania  Potrójna prowadnica: umożliwia montaż dwóch paneli przednich i innych akcesoriów  Noga: teleskopowa i wyposażona we wzmocniony przegub  Przedsionki  Panele ze zwijanym oknem standardowo wyposażone w moskitierę i zasłony  Dodatkowe panele przednie ze stałym oknem i zasłonami jako wyposażenie standardowe  Okna zamykane dzięki wygodnym zamkom błyskawicznym i dodatkowej warstwie rzepów  Zamki błyskawiczne do hermetycznego łączenia paneli  Tkanina winylowa wodoodporna i odporna na promieniowanie UV, odporna na gnicie i łatwa do prania  Gąbka ochronna: dodatkowa ochrona pionowa tylnej części paneli bocznych  Krokiew pionowa: teleskopowy aluminiowy drążek w standardzie (2 szt.), poprawiający przyczepność | TAK |  |
|  | Dodatkowy akumulator 95 Ah z modułami sterującymi zapewniającymi płynne przełączenie źródła zasilania z agregatu na akumulatory | TAK |  |
|  | Oklejenie pojazdu GOPR wg dostarczonego projektu | TAK |  |
|  | Belka świetlna z modulatorem pojazdu uprzywilejowanego z oświetleniem roboczym na boki i do przodu, z wbudowanym głośnikiem 100W (model LWGEP LED 1.6 m 12V GOPR/4HP+B), lampy kierunkowe migające w atrapie 2 szt (model ES6), kogut pojedynczy z tyłu (model LPL) | TAK |  |
|  | Oświetlenie zewnętrzne robocze na boki LED 2 szt w tylnej części dachu, oświetlenie zewnętrzne LED na tył 1 szt Włączane niezależnie z pozycji kierowcy i zabudowy | TAK |  |
|  | Oświetlenie zewnętrzne pod markizami LED 2 szt (po 1 na stronę) | TAK |  |
|  | W drugim polu szyba przyciemniana w drzwiach przesuwnych, naprzeciw szyba przyciemniana z okienkiem otwieranym, w trzecim polu szyby przyciemniane stałe | TAK |  |
|  | Wyposażenie wnętrza zgodnie z projektem – 2 stoliki rozkładane, blat biurkowy, przegroda z żaluzją w środku i miejscem do montażu dwóch monitorów, szafka na drukarkę i półkami na ładownice za fotelem kierowcy, dodatkowe szafki i zabudowa przestrzeni za przegrodą wg uzgodnień z Klientem | TAK |  |
|  | Instalacja elektryczna 230 v – 10 punktów | TAK |  |
|  | Wyciągarka z liną syntetyczną o sile uciągu min 4500 kg |  |  |
|  | Dokumenty do rejestracji – dopuszczenie jednostkowe pojazdu specjalnego. | TAK |  |
|  | Transport pojazdu przed i po zabudowie | TAK |  |

**Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym\* przez:**

**………………………………………………………………………………………….**

**(wpisać imię i nazwisko osoby *upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy*)**