***Zał. Nr 1 do swz***

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**PAKIET NR 1 :**

**SAMOCHÓD TYPU SUV** ( pojazd wczesnego rozpoznania operacyjnego) **– 1 szt.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | J.m. | Warunki wymagane przez zamawiającego dla samochodu | Warunki oferowane przez  Wykonawcę dla samochodu podać/opisać |
|  | Rok produkcji | - | 2022 |  |
|  | Rodzaj silnika | - | Silnik typu Diesel |  |
|  | Pojemność silnika | - | Pojemność min.1950 cm3 – max 2.000 cm3 |  |
|  | Poziom emisji spalin | - | min. EURO 6 AP |  |
|  | Napęd | - | 4 x 4 |  |
|  | Moc silnika | KM | Min. 180 KM |  |
|  | Długość | mm | Min. 4650 |  |
|  | Rozstaw osi | mm | Min. 2700 mm |  |
|  | Kolor: szary, czarny | - | TAK |  |
|  | Pojemność bagażnika | l | Min. 700 l |  |
|  | Relingi dachowe | - | TAK |  |
|  | Poduszki powietrzne przednia dla kierowcy i pasażera, kurtyny boczne – kierowca i pasażer | - | TAK |  |
|  | Kolumna kierownicy z regulacją pochylenia i wysunięcia | - | TAK |  |
|  | Czujnik zmierzchu i deszczu | - | TAK |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Spryskiwacze reflektorów przednich | - | TAK |  |
|  | Funkcja doświetlania zakrętów | - | TAK |  |
|  | ABS | - | TAK |  |
|  | ESP | - | TAK |  |
|  | Adaptacyjny tempomat | - | TAK |  |
|  | Tapicerka skórzana lub materiałowo skórzana | - | TAK |  |
|  | Wspomaganie układu kierowniczego | - | TAK |  |
|  | Elektryczne sterowanie i podgrzewanie lusterek zewnętrznych | - | TAK |  |
|  | Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem wszystkich drzwi | - | TAK |  |
|  | Immobiliser | - | TAK |  |
|  | DAB+ | - | TAK |  |
|  | Podgrzewana fotele przednie | - | TAK |  |
|  | Komputer pokładowy wskazujący zużycie paliwa i zasięg do tankowania | - | TAK |  |
|  | Elektrycznie otwierane szyby z przodu oraz tyłu | - | TAK |  |
|  | Głośniki (min. 8) | - | TAK |  |
|  | Klimatyzacja trzystrefowa z elektroniczną regulacją, z dodatkowym sterowaniem w przestrzeni pasażerskiej. | - | TAK |  |
|  | Poduszka kolanowa kierowcy | - | TAK |  |
|  | Kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania | - | TAK |  |
|  | bluetooth | - | TAK |  |
|  | Obręcze kół ze stopów lekkich | - | Min. 18 cali |  |
|  | Wyposażony w czujniki parkowania zamontowane w zderzaku przednim i tylnym | - | TAK |  |
|  | System umożliwiający wybór profilu jazdy | - | TAK |  |
|  | Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika | - | TAK |  |

**Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez:**

………………………………………………………………………………………….

(wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

***Zał. Nr 1 do swz***

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**PAKIET NR 2 :**

**SAMOCHÓD TYPU Combi** ( pojazd wczesnego rozpoznania operacyjnego)**– 1 szt.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | J.m. | Warunki wymagane przez zamawiającego dla samochodu | Warunki oferowane przez  Wykonawcę dla samochodu podać/opisać |
|  | Rok produkcji | - | 2022 |  |
|  | Rodzaj silnika | - | Silnik typu Diesel |  |
|  | Pojemność silnika | - | Pojemność min.1950 cm3 – max 2.000 cm3 |  |
|  | Poziom emisji spalin | - | min. EURO 6 AP |  |
|  | Napęd | - | 4 x 4 |  |
|  | Moc silnika | KM | Min. 150 KM |  |
|  | Długość | mm | Min. 4600 |  |
|  | Rozstaw osi | mm | Min. 2600 mm |  |
|  | Kolor: szary, czarny | - | TAK |  |
|  | Pojemność bagażnika | l | Min. 600 l |  |
|  | Relingi dachowe | - | TAK |  |
|  | Poduszki powietrzne przednia dla kierowcy i pasażera, kurtyny boczne – kierowca i pasażer | - | TAK |  |
|  | Kolumna kierownicy z regulacją pochylenia i wysunięcia | - | TAK |  |
|  | Czujnik zmierzchu i deszczu | - | TAK |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kamera cofania | - | TAK |  |
|  | System wspomaganie ruszania pod wzniesienie | - | TAK |  |
|  | ABS | - | TAK |  |
|  | ESP | - | TAK |  |
|  | Nawigacja satelitarna | - | TAK |  |
|  | Przygotowanie pod hak holowniczy lub hak holowniczy | - | TAK |  |
|  | Wspomaganie układu kierowniczego | - | TAK |  |
|  | Elektryczne sterowanie i podgrzewanie lusterek zewnętrznych | - | TAK |  |
|  | Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem wszystkich drzwi | - | TAK |  |
|  | Immobiliser | - | TAK |  |
|  | Podgrzewana przednia szyba | - | TAK |  |
|  | Tempomat adaptacyjny | - | TAK |  |
|  | Przyciemniane tylne szyby boczne oraz tylna | - | TAK |  |
|  | Wskaźnik temperatury zewnętrznej | - | TAK |  |
|  | Komputer pokładowy wskazujący zużycie paliwa i zasięg do tankowania | - | TAK |  |
|  | Elektrycznie otwierane szyby z przodu oraz tyłu | - | TAK |  |
|  | Podgrzewana kierownica | - | TAK |  |
|  | Głośniki (min. 8) | - | TAK |  |
|  | Klimatyzacja trzystrefowa z elektroniczną regulacją, z dodatkowym sterowaniem w przestrzeni pasażerskiej. | - | TAK |  |
|  | Poduszka kolanowa kierowcy | - | TAK |  |
|  | Kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania | - | TAK |  |
|  | bluetooth | - | TAK |  |
|  | Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne | - | TAK |  |
|  | Obręcze kół ze stopów lekkich | - | Min. 18 cali |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wyposażony w czujniki parkowania zamontowane w zderzaku przednim i tylnym | - | TAK |  |
|  | System umożliwiający wybór profilu jazdy | - | TAK |  |
|  | Bezdotykowo otwierana pokrywa bagażnika | - | TAK |  |
|  | Dojazdowe koło zapasowe | - | TAK |  |

**Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez:**

………………………………………………………………………………………….

(wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

***Zał. Nr 1 do swz***

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**PAKIET NR 3 :**

**SAMOCHÓD TYPU BUS – 1 szt.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | J.m. | Warunki wymagane przez zamawiającego dla samochodu | Warunki oferowane przez  Wykonawcę dla samochodu podać/opisać |
|  | Rok produkcji | - | 2022 |  |
|  | Rodzaj silnika | - | Silnik typu Diesel |  |
|  | Pojemność silnika do 2000 cm3 | - | Pojemność co najmniej 1950 cm3 |  |
|  | Poziom emisji spalin | - | Emisja CO2: 217 g/km, min. EURO 6 AP |  |
|  | Napęd | - | 4 x 4 |  |
|  | Moc silnika | KM | co najmniej 150 KM |  |
|  | Rozstaw osi | mm | min 3300 mm |  |
|  | Kolor: czerwony | - | TAK |  |
|  | Samochód 8 osobowy |  | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie całego samochodu specjalną folią przeźroczystą odporną na zarysowania do wysokości  okien bocznych | - | TAK |  |
|  | Poduszki powietrzne przednia dla kierowcy i pasażera, kurtyny boczne – kierowca i pasażer | - | TAK |  |
|  | Kolumna kierownicy z regulacją pochylenia i wysunięcia | - | TAK |  |
|  | Siedzenia kierowcy i pasażera z podłokietnikiem, podparciem odcinka lędźwiowego regulowany w 3 płaszczyznach | - | TAK |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Samochód wyposażony w klapę z oknem | - | TAK |  |
|  | Samochód wyposażony w prawe i lewe boczne drzwi przesuwne |  | TAK |  |
|  | ABS |  | TAK |  |
|  | ESP |  | TAK |  |
|  | EDS |  | TAK |  |
|  | Hamulce wentylowane z przodu i z tyłu tarczowe |  | TAK |  |
|  | Wspomaganie układu kierowniczego |  | TAK |  |
|  | Elektryczne sterowanie i podgrzewanie lusterek zewnętrznych |  | TAK |  |
|  | Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem wszystkich drzwi |  | TAK |  |
|  | Immobiliser |  | TAK |  |
|  | Tempomat |  | TAK |  |
|  | Wskaźnik temperatury zewnętrznej |  | TAK |  |
|  | Komputer pokładowy wskazujący zużycie paliwa i zasięg do tankowania |  | TAK |  |
|  | Elektrycznie otwierane szyby z przodu |  | TAK |  |
|  | Radio fabryczne |  | TAK |  |
|  | Głośniki (min. 4 w kabinie kierowcy) |  | TAK |  |
|  | Klimatyzacja trzystrefowa z elektroniczną regulacją, z dodatkowym sterowaniem w przestrzeni pasażerskiej,  3-strefowa- dwie listwy wielofunkcyjne w podsufitce z nawiewami i lampkami do czytania |  | TAK |  |
|  | Gniazdo zapalniczki 12V w kabinie kierowcy |  | TAK |  |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe |  | TAK |  |
|  | Obręcze kół letnich stalowe |  | TAK |  |
|  | | Wyposażony w czujniki parkowania zamontowane w zderzaku przednim i tylnym |  | TAK |  |
|  | | Samochód wyposażony w hak holowniczy ze stabilizacją toru jazdy przyczepy |  | TAK |  |
|  | | Bagażnik dachowy/relingi |  | TAK |  |
|  | | Felgi aluminiowe 17’ |  | TAK |  |
|  | | oferowany pojazd posiada świadectwo homologacji |  | TAK |  |
|  | | Przyciemnione szyby w przestrzeni pasażerskiej |  | TAK |  |
|  | | Skrzynia biegów automatyczna |  | TAK |  |

**Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez:**

………………………………………………………………………………………….

(wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

***Zał. Nr 1 do swz***

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**PAKIET NR 4 :**

**SAMOCHÓD SPECJALNY** do zarządzania działaniami ratowniczymi w terenie (mobilne centrum kierowania działaniami)**– 1 szt.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **I. Pojazd bazowy** | | |
| **L.p.** | **Wymagane parametry techniczne pojazdu** | **Wymóg** | **Parametry oferowane / potwierdzenie spełnienia**  ***Potwierdzić (poprzez TAK)***  ***lub/i***  ***podać/ opisać ( w miejscu gdzie są podane wartości minimalne/maksymalne)*** |
|  | Samochód fabrycznie nowy; rok produkcji 2022 r. | TAK |  |
|  | 2.2 diesel 121 KW (165 KM) | TAK |  |
|  | Poziom emisji spalin min.: EURO 6 AR | TAK |  |
|  | Skrzynia biegów manualna 6 biegów | TAK |  |
|  | DMC 3,5 t | TAK |  |
|  | Min. masa całkowita 2170 kg | TAK |  |
|  | Ładowność maksymalna 1330 kg | TAK |  |
|  | Nacisk na oś przednią \ tylną 2100 kg / 2400 kg | TAK |  |
|  | Maksymalna masa przyczepy z hamulcem / bez hamulca 3000 kg / 750 kg | TAK |  |
|  | Maksymalne obciążenie pionowe haka 120 kg | TAK |  |
|  | Maksymalna masa zespołu pojazdów 6500 kg | TAK |  |
|  | Maksymalne obciążenie dachu 150 kg | TAK |  |
|  | Długość 6363 cm | TAK |  |
|  | Szerokość / z lusterkami 2050 cm / 2690 cm | TAK |  |
|  | Wysokość maksymalna 2522 cm | TAK |  |
|  | Rozstaw osi 4035 cm | TAK |  |
|  | Min. Wys. Tylnego progu załadunkowego 594 cm | TAK |  |
|  | Szerokość bocznego otworu drzwiowego 1250 cm | TAK |  |
|  | Wysokość bocznego otworu drzwiowego 1755 cm | TAK |  |
|  | Szerokość tylnego otworu drzwiowego 1562 cm | TAK |  |
|  | Wysokość tylnego otworu drzwiowego 1790 cm | TAK |  |
|  | Maksymalna długość podłogi 3930 cm | TAK |  |
|  | Długość przestrzeni w połowie wysokości 3864 cm | TAK |  |
|  | Maksymalna szerokość 1870 cm | TAK |  |
|  | Szerokość między nadkolami 1422 cm | TAK |  |
|  | Maksymalna wysokość 1932 cm | TAK |  |
|  | Maksymalna objętość 15 m3 | TAK |  |
|  | **II. Wyposażenie standardowe** | | |
| **L.p.** | **Wymagane parametry techniczne pojazdu** | **Wymóg** | **Parametry oferowane / potwierdzenie spełnienia**  ***Potwierdzić (poprzez TAK)***  ***lub/i***  ***podać/ opisać ( w miejscu gdzie są podane wartości minimalne/maksymalne)*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ABS ze wspomaganiem hamowania awaryjnego (BAS) | TAK |  |
|  | ESP - system stabilizacji toru jazdy z systemami:  - wspomagającym pokonywanie podjazdów,  - uwzględniającym masę i rozłożenie ładunku | TAK |  |
|  | Poduszka czołowa dla kierowcy | TAK |  |
|  | Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe w pierwszym rzędzie z napinaczami, ogranicznikami siły napięcia i czujnikami zapięcia | TAK |  |
|  | Reflektory przednie halogenowe ze zintegrowanymi światłami do jazdy dziennej | TAK |  |
|  | Światła obrysowe (tylko dla długości L4) | TAK |  |
|  | Centralny zamek sterowany pilotem; jeden pilot zdalnego sterowania; blokowanie drzwi podczas ruszania | TAK |  |
|  | Immobiliser | TAK |  |
|  | Wspomaganie układu kierowniczego | TAK |  |
|  | Regulacja kolumny kierownicy manualna na głębokość | TAK |  |
|  | Tempomat i ogranicznik prędkości | TAK |  |
|  | Elektrycznie sterowane szyby boczne przednie, po stronie kierowcy sterowanie sekwencyjne | TAK |  |
|  | Lusterka boczne (podwójne lustro) sterowane i podgrzewane elektrycznie, składane manualnie | TAK |  |
|  | Schowek w górnej części deski rozdzielczej | TAK |  |
|  | Uchwyty na kubki | TAK |  |
|  | Osłony przeciwsłoneczne dla kierowcy i pasażera | TAK |  |
|  | Jedna podwójna lampka w konsoli sufitowej w pierwszym rzędzie foteli | TAK |  |
|  | Dwie lampki w przedziale ładunkowym | TAK |  |
|  | Ogrzewanie z recyrkulacją powietrza | TAK |  |
|  | Pakiet siedzeń PODSTAWOWY; Fotel kierowcy: manualna regulacja wzdłużna, pochylenia oparcia i wysokości; Ławka 2-osobowa (bez stolika do pisania) | TAK |  |
|  | Zagłówki przednich foteli z regulacją wysokości położenia | TAK |  |
|  | Prawe drzwi boczne przesuwne, pełne (bez szyby) | TAK |  |
|  | Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane na boki, pełne (bez szyby) | TAK |  |
|  | Przegroda przestrzeni ładunkowej pełna blaszana | TAK |  |
|  | Uchwyty do mocowania ładunku: 2 na tylnej ścianie kabiny, 10 na podłodze | TAK |  |
|  | Gniazdo 12V w przestrzeni bagażowej | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie boków przedziału bagażowego do połowy wysokości panelami z laminatu | TAK |  |
|  | Komputer pokładowy | TAK |  |
|  | Antena dachowa DAB | TAK |  |
|  | Instalacja radiowa i głośnikowa | TAK |  |
|  | Kierownica z tworzywa sztucznego | TAK |  |
|  | Wskaźnik zmiany biegów GSI | TAK |  |
|  | Szyby barwione | TAK |  |
|  | Zderzak przedni w kolorze czarnym | TAK |  |
|  | Zderzak tylny w kolorze czarnym | TAK |  |
|  | Boczne listwy ochronne w kolorze czarnym | TAK |  |
|  | Listwy nadkoli czarne | TAK |  |
|  | Lusterka boczne w kolorze czarnym | TAK |  |
|  | Klamki zewnętrze w kolorze czarnym | TAK |  |
|  | Listwy nadkoli tylnych czarne | TAK |  |
|  | Zawieszenie tylne standardowe, resor jednopiórowy | TAK |  |
|  | Hamulce tarczowe, tarcze przednie wentylowane | TAK |  |
|  | Koła stalowe 16", opony letnie | TAK |  |
|  | Opony letnie 215/75R16 C 116/114R | TAK |  |
|  | Koło zapasowe pełnowymiarowe z felgą stalową | TAK |  |
|  | Zbiornik paliwa 90l | TAK |  |
|  | Alternator 180A | TAK |  |
|  | Tapicerka materiałowa czarna; fotel kierowcy z podłokietnikiem, regulacją wzdłużną, wysokości, pochylenia oparcia, lędźwiową, szufladą pod fotelem; ławka 2-osobowa ze stolikiem do pisania po złożeniu oparcia i podłokietnikiem | TAK |  |
|  | Klimatyzacja manualna + klimatyzowany schowek w desce rozdzielczej | TAK |  |
|  | Radio Multimedia (Radio cyfrowe DAB, odtwarzacz MP3, kolorowy dotykowy ekran LCD 5", 4 głośniki, zestaw głośnomówiący bluetooth, sterowanie z kierownicy) | TAK |  |
|  | Zagłówki przednich foteli pełne, wypełnione pianką | TAK |  |
|  | Zamykany schowek w desce rozdzielczej + uchwyt na smartfon | TAK |  |
|  | Gniazdo USB | TAK |  |
|  | Alarm dźwiękowy ostrzegający otoczenie w trakcie manewru cofania | TAK |  |
|  | Ławka pasażera 2-osobowa ze stolikiem do pisania po złożeniu oparcia | TAK |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **III. Zabudowa specjalna** | | |
| **L.p.** | **Parametry wymagane** | **Wymóg** | **Parametry oferowane / Potwierdzenie spełnienia**  ***Potwierdzić (poprzez TAK)***  ***lub/i***  ***podać/opisać ( w miejscu gdzie są podane wartości minimalne/maksymalne)*** |
|  | Osłony słupków B po demontażu przegrody, cała przestrzeń tylna osłonięta z wygłuszeniem bez widocznej blachy karoserii | TAK |  |
|  | Podłoga specjalna z szynami pod montaż foteli | TAK |  |
|  | Podsufitka tapicerowana z listwami oświetleniowymi LED, lampki punktowe nad stolikami i blatem | TAK |  |
|  | 3 obrotowe fotele typu Kapitan z pasami bezpieczeństwa w części operacyjnej | TAK |  |
|  | Rozbudowa klimatyzacji: zestaw Autoclima montowany na półce nad kierowcą | TAK |  |
|  | Ogrzewanie postojowe 2kW ze sterowaniem elektronicznym, lokalizacja nawiewów do ustalenia | TAK |  |
|  | Markizy 2 szt długość 4 m, **z przedsionkami**  Wsporniki min 2 szt  Podwójny amortyzator: amortyzuje wstrząsy w przypadku dużego obciążenia;  Wspornik rolkowy: ułatwia zwijanie tkaniny;  Regulowana wysokość drążka prowadzącego  Wzmocnione ramiona utrzymujące naprężenie tkaniny  Rolka w jedną stronę: kieruje kierunkiem zwijania  Potrójna prowadnica: umożliwia montaż dwóch paneli przednich i innych akcesoriów  Noga: teleskopowa i wyposażona we wzmocniony przegub  Przedsionki  Panele ze zwijanym oknem standardowo wyposażone w moskitierę i zasłony  Dodatkowe panele przednie ze stałym oknem i zasłonami jako wyposażenie standardowe  Okna zamykane dzięki wygodnym zamkom błyskawicznym i dodatkowej warstwie rzepów  Zamki błyskawiczne do hermetycznego łączenia paneli  Tkanina winylowa wodoodporna i odporna na promieniowanie UV, odporna na gnicie i łatwa do prania  Gąbka ochronna: dodatkowa ochrona pionowa tylnej części paneli bocznych  Krokiew pionowa: teleskopowy aluminiowy drążek w standardzie (2 szt.), poprawiający przyczepność | TAK |  |
|  | Dodatkowy akumulator 95 Ah z modułami sterującymi zapewniającymi płynne przełączenie źródła zasilania z agregatu na akumulatory | TAK |  |
|  | Oklejenie pojazdu GOPR | TAK |  |
|  | Belka świetlna z modulatorem pojazdu uprzywilejowanego z oświetleniem roboczym na boki i do przodu, z wbudowanym głośnikiem 100W (model LWGEP LED 1.6 m 12V GOPR/4HP+B), lampy kierunkowe migające w atrapie 2 szt (model ES6), kogut pojedynczy z tyłu (model LPL) | TAK |  |
|  | Oświetlenie zewnętrzne robocze na boki LED 2 szt w tylnej części dachu, oświetlenie zewnętrzne LED na tył 1 szt | TAK |  |
|  | Oświetlenie zewnętrzne pod markizami LED 2 szt (po 1 na stronę) | TAK |  |
|  | W drugim polu szyba przyciemniana w drzwiach przesuwnych, naprzeciw szyba przyciemniana z okienkiem otwieranym, w trzecim polu szyby przyciemniane stałe | TAK |  |
|  | Wyposażenie wnętrza zgodnie z projektem – 2 stoliki rozkładane, blat biurkowy, przegroda z żaluzją w środku i miejscem do montażu dwóch monitorów, szafka na drukarkę i półkami na ładownice za fotelem kierowcy, dodatkowe szafki i zabudowa przestrzeni za przegrodą wg uzgodnień z Klientem | TAK |  |
|  | Dokumenty do rejestracji – dopuszczenie jednostkowe pojazdu specjalnego. | TAK |  |
|  | Transport pojazdu przed i po zabudowie | TAK |  |
|  | Agregat walizkowy Fogo 2 kW | TAK |  |

**Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez:**

………………………………………………………………………………………….

(wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

***Zał. Nr 1 do swz***

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**PAKIET NR 5 :**

**SAMOCHÓD POSZUKIWAWCZY** z dedykowaną zabudową (mobilne centrum kierowania działaniami)- **1 szt.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **I. Pojazd bazowy** | | |
| **L.p.** | **Wymagane parametry techniczne pojazdu** | **Wymóg** | **Parametry oferowane / potwierdzenie spełnienia**  ***Potwierdzić (poprzez TAK)***  ***lub/i***  ***podać/ opisać ( w miejscu gdzie są podane wartości minimalne/maksymalne)*** |
|  | Samochód fabrycznie nowy; typu podwozie do zabudowy; DMC 3500kg | TAK  podać |  |
|  | Silnik diesla spełniający aktualne emisje spalin Euro VI  - pojemność skokowa nie mniej niż 1.9 l,  - moc maksymalna min. 170 KM | TAK  podać |  |
|  | Kabina kierowcy pojedyncza, 3- osobowa | TAK |  |
|  | Rozstaw osi nie mniejszy niż 4000 mm | TAK  podać |  |
|  | Immobilizer | TAK |  |
|  | Zdalnie sterowany centralny zamek | TAK |  |
|  | Radioodtwarzacz z CD, instalacja radiowa, antena; | TAK  podać |  |
|  | Klimatyzacja min. manualna | TAK  podać |  |
|  | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS), system wspomagający ruszanie na wzniesieniu | TAK |  |
|  | System stabilizacji toru jazdy (ESP lub odpowiednik) | TAK  podać |  |
|  | Wspomaganie układu kierowniczego | TAK |  |
|  | Przednie światła do jazdy dziennej | TAK |  |
|  | Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera | TAK |  |
|  | Poduszki powietrzne boczne | TAK |  |
|  | Tapicerka siedzeń z materiału w kolorze ciemnym | TAK |  |
|  | Szyby drzwi bocznych kabiny sterowane elektrycznie | TAK |  |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe i podnośnik | TAK |  |
|  | Kamera cofania z funkcjonalnością lusterka wstecznego (typu rybie oko z szerokim kątem widzenia możliwość stałego załączenia). | TAK |  |
|  | Wskaźnik temperatury zewnętrznej. | TAK |  |
|  | Ogumienie zimowe z odpowiednimi cerytyfikatami , ważnymi na terenie UE | TAK |  |
|  | Hak holowniczy z gniazdem elektrycznym | TAK |  |
|  | Wyciągarka z liną syntetyczną o sile uciągu min 4500 kg sterowanie przewodowe i bezprzewodowe, | TAK |  |
|  | **II. Zabudowa specjalna** | | |
| **L.p.** | **Parametry wymagane** | **Wymóg** | **Parametry oferowane / Potwierdzenie spełnienia**  ***Potwierdzić (poprzez TAK)***  ***lub/i***  ***podać/opisać ( w miejscu gdzie są podane wartości minimalne/maksymalne)*** |
| 1. | Zabudowa zintegrowana z kabiną kierowcy, Minimalne Wymiary wewnętrzne zabudowy:  długość 4000 mm  szerokość: 2100 mm |  |  |
| 2. | Konstrukcja ściany wykonana z płyt warstwowych typu  „Sandwich”, o grubości ścian 28 mm z poszyciem zewnętrznym i  wewnętrznym z laminatu poliestrowo szklanego w kolorze białym |  |  |
| 3. | Dach wykonany z płyt warstwowych typu „Sandwich”, o grubości 28 mm |  |  |
| 4. | Rama pośrednia zabudowy wykonana z profili aluminiowych |  |  |
| 5. | Podłoga ze sklejki dwustronnie foliowanej wodoodpornej o grubości 15mm  z odciskiem HEXA |  |  |
| 6. | - Roleta 2 x za kabiną kierowcy 80cm tworząca przedział ładunkowy  - ściana za roletami od wewnątrz  - Stolik Planisty 70x 100 za ścianą + krzesło obracane  - Monitor komputerowy min 25 cali zamontowany nad stolikiem planisty (Częstotliwość odświeżania obrazu min. 144 Hz, Wyjście HDMI min 1szt) zamontowany nad stolikiem planisty  - Stopień boczny podwójny umożliwiający wejście do zabudowy  - Drzwi 90cm w środku zabudowy (wejście od strony pasażera)  - Szafki z szufladami 2 x 100 , 35 wys. 160cm zamontowane na boku zabudowy na wprost wejścia  - Monitor interaktywny (dotykowy) min. 40 cali (Rozdzielczość ekranu min. 4K, czas reakcji matrycy maks. 8 ms Wyjście HDMI min 2szt) zamontowany nad szafkami z poprowadzonym kablem HDMI w zabudowie do stolika planisty  - Stolik dowodzenia min. 70x100 plus dwie ławki min 2 osobowe z tyłu zabudowy  - Szafka na agregat plus rewizja (w tylnej części zabudowy od zewnątrz, rewizja od strony kierowcy)  - Ogrzewanie postojowe elekt.  - Ogrzewanie niezależne od pracy silnika tzw suche zasilane paliwem  - Dwa okna dachowe  - Klimatyzacja dachowa  - Markiza zewnętrzna od strony wejścia do zabudowy  - Oświetlenie LED zabudowy 3 strefowe,  - Dodatkowe oświetlenie przy stoliku planisty |  |  |
| 7. | - instalacja elektryczna 230 v z podtrzymaniem zasilania min. 1 godzina przy włączonej klimatyzacji i ogrzewaniu, sterowana automatycznie z zabezpieczeniami, współpracująca z agregatem, posiadająca regulator ładowania  - gniazdka elektryczne min 10 szt. (min 4 szt. Przy stoliku planisty, min 2szt. Przy stoliku dowodzenia, min. 4 szt. nad szafkami ) |  |  |
| 8. | Ładowność pojazdu bez wyposażenia minimum 450 kg. |  |  |
| 9. | Belka sygnalizacyjna pojazdu uprzywilejowanego z niebieskimi lampami LED,  - modulator zestawem rozgłoszeniowym z funkcją „airhorn” oraz trybem nocnym, z głośnikiem  200 W montowanym w belce lub pod maską,  - dwie niebieskie lampy kierunkowe LED w  atrapie przedniej  - dwie niebieskie lampy kierunkowe z tyłu |  |  |
| 10. | Radiotelefon bazowy cyfrowym kompatybilny z systemem łączności GOPR zamontowany przy stoliku planisty z instalacją antenową zamontowaną na maszcie zintegrowanym z pojazdem, który po rozłożeniu posiada wysokości min 5m  Sterowanie masztu manualne elektryczne, pneumatyczne (podnieś /  opuść ) + podtrzymanie ciśnienia |  |  |
| 11. | Radiotelefon bazowy cyfrowym kompatybilny z systemem łączności GOPR z instalacją antenową zamontowany w przedziale kierowcy. |  |  |
| 12. | Oświetlenie LED pola pracy przodu, boków i z tyłu pojazdu. Włączane niezależnie z pozycji kierowcy i zabudowy |  |  |
| 13. | Oznakowanie pojazdu uprzywilejowanego w ruchu GOPR (pas z folii koloru niebieskiego). Oznakowanie pojazdu logotypem, partnerami GOPR oraz źródłem finansowania. wg zaakceptowanego przez zamawiającego projektu  Oklejenie pojazdu w kolorze czerwonym lub niebieskim |  |  |
| 14. | Wykonanie i przesłanie projektu zabudowy zawierającego wszystkie elementy wyposażenia. |  |  |
| 15. | Zbiornik na wodę min 30 l z kranikiem, zamontowany w przedziale z roletami |  |  |
| 16. | Gwarancja min 24 miesiące |  |  |
| 17. | Dostarczenie samochodu do wskazanej siedziby zamawiającego |  |  |
| 18. | Komplet dokumentów niezbędnych do  rejestracji pojazdu, |  |  |

**Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez:**

………………………………………………………………………………………….

(wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)