***Zał. Nr 1 do swz***

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**PAKIET NR 1**

**POJAZDY CZTEROKOŁOWE– 2 szt.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagane parametry techniczne pojazdu | **Parametry oferowane**  **Potwierdzić (poprzez TAK)**  **lub/i**  podać/opisać parametry  ( w miejscu gdzie są wskazane wartości od-do/ minimalne/maksymalne) |
| 1. | Dwuosobowy pojazd czterokołowy fabrycznie nowy rok produkcji 2022 lub rok modelowy 2023 z homologacją, przystosowany do rejestracji |  |
| 2. | Fotel pasażera łatwo demontowalny z dedykowanymi uchwytami, podnóżki dla pasażera |  |
| 3. | Pojemność 500 do 600 cm3, |  |
| 4. | Rozrusznik elektryczny, inteligentna kontrola przepustnicy z trybami zmiany z manetki kierownicy |  |
| 5. | Wciągarka na linie miękkiej o udźwigu co najmniej 1500 kg- podać |  |
| 6. | Hak holowniczy z przyłączem do przyczepy |  |
| 7. | Gniazdko 12V w konsoli przedniej, złącze 15A z tyłu pojazdu |  |
| 8. | Bagażnik przedni -udźwig 45 kg i tylny – 90 kg |  |
| 9. | Lusterka, sygnał dźwiękowy |  |
| 10. | Przystosowanie do rejestracji pojazdu / kierunkowskazy, sygnał ostrzegawczy, dźwiękowy/ do   poruszania się  po drogach publicznych |  |
| 11. | Podgrzewane manetki kierownicy |  |
|  | Osłony manetek kierownicy - handbary |  |
| 12. | Zainstalowane sygnały świetlne LED w układzie 2 +2 i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego w ruchu z przodu i tyłu pojazdu |  |
| 13. | Sterowanie sygnalizacją posiadająca  funkcję  naprzemiennego używania samego oświetlenia  niebieskiego bez  sygnałów  dźwiękowych  z możliwością  płynnego  dołączenia  sygnałów  dźwiękowych |  |
| 14. | Płyty ślizgowe z przodu i pod pojazdem, osłony wahaczy przednich i tylnych |  |
| 15. | Orurowanie przednie i tylne  - bumpers |  |
| 16. | Chlapacze tylne |  |
| 17. | Szyba przednia |  |
| 18. | Rozstaw osi co najmniej 1450mm |  |
| 19. | Skrzynia biegów CVT z pozycją P,R,N,H,L  , napęd 2x4 i 4x4, hamowanie silnikiem |  |
| 20. | Zawieszenie przednie: podwójne wahacze poprzeczne, zawieszenie tylne: niezależne TTI, wahacze wleczone , hamulce hydrauliczne |  |
| 21. | Prześwit 2790 mm |  |
| 22. | Podwyższenie bagażnika przedniego i tylnego od 12 do  15 cm |  |
| 23. | Waga /suchego/ pojazdu do 420kg |  |
| 24. | Prędkość do 60 km/h |  |

**Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym\* przez:**

**………………………………………………………………………………………….**

**(wpisać imię i nazwisko osoby *upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy*)**

***Zał. Nr 1 do swz***

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**PAKIET NR 2**

**POJAZD SZEŚCIOKOŁOWY- 1 SZT.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagane parametry techniczne pojazdu | Parametry oferowane  **Potwierdzić (poprzez TAK)**  **lub/i**  podać/opisać parametry  ( w miejscu gdzie są wskazane wartości od-do/ minimalne/maksymalne) |
| 1. | Dwuosobowy pojazd sześciokołowy fabrycznie nowy rok produkcji 2022 lub rok modelowy 2023 z homologacją, przystosowany do rejestracji |  |
| 2. | Fotel pasażera łatwo demontowalny z dedykowanymi uchwytami, podnóżki dla pasażera |  |
| 3. | Pojemność 850 do 1000 cm3, |  |
| 4. | Rozrusznik elektryczny, inteligentna kontrola przepustnicy z trybami zmiany z manetki kierownicy |  |
| 5. | Wciągarka na linie miękkiej o udźwigu co najmniej 1500 kg |  |
| 6. | Hak holowniczy z przyłączem do przyczepy |  |
| 7. | Gniazdko 12V w konsoli przedniej, złącze 15A z tyłu pojazdu |  |
| 8. | Bagażnik przedni -udźwig 45 kg i tylny – 318 kg |  |
| 9. | Lusterka, sygnał dźwiękowy |  |
| 10. | Przystosowanie do rejestracji pojazdu / kierunkowskazy, sygnał ostrzegawczy, dźwiękowy/ do   poruszania się  po drogach publicznych |  |
| 11. | Podgrzewane manetki kierownicy |  |
|  | Osłony manetek kierownicy - handbary |  |
| 12. | Zainstalowane sygnały świetlne LED w układzie 2 +2 i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego w ruchu z przodu i tyłu pojazdu |  |
| 13. | Sterowanie sygnalizacją posiadająca  funkcję  naprzemiennego używania samego oświetlenia  niebieskiego bez  sygnałów  dźwiękowych  z możliwością  płynnego  dołączenia  sygnałów  dźwiękowych |  |
| 14. | Płyty ślizgowe z przodu i pod pojazdem, osłony wahaczy przednich i tylnych |  |
| 15. | Orurowanie przednie   - bumpers |  |
| 16. | Oświetlenie LED |  |
| 17. | Szyba przednia |  |
| 18. | Napęd na 4 koła lub 6 kół z automatyczną blokadą mechanizmu różnicowego |  |
| 19. | Skrzynia biegów CVT z pozycją P,R,N,H,L  , napęd 4x4 i 6x6, hamowanie silnikiem |  |
| 20. | Zawieszenie: łukowe podwójne ramię ze stabilizatorem oraz podwójne skrętne ramię wleczone niezależne TTI2 ze stabilizatorem, hamulce hydrauliczne |  |
| 21. | Prześwit 2790 mm, rozstaw osi 2080mm |  |
| 22. | Podwyższenie bagażnika przedniego od 12 do  15 cm |  |
| 23. | Waga pojazdu do 578kg /suchego/ |  |
| 24. | Skrzynia ładunkowa ze ścianami bocznymi , klapą tylną oraz 4 punktami w rogach do mocowania ładunku |  |
| 25. | Prędkość do 60 km/h |  |
| 26. | Napęd alternatywny – gąsienice dedykowane do pojazdu |  |

**Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym\* przez:**

**………………………………………………………………………………………….**

**(wpisać imię i nazwisko osoby *upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy*)**