*Zał. nr 1 do SWZ*

## 

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET NR 1

**SAMOCHÓD TYPU BUS DLA GRUPY BIESZCZADZKIEJ- 1 SZT.**

Marka: ………………………

Model: ………………………

Silnik: ……………………..

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | J.m. | Warunki wymagane przez zamawiającego dla samochodu | Warunki oferowane przez  Wykonawcę dla samochodu  podać/opisać |
| 1. | Rok produkcji | - | 2021 |  |
| 2. | Rodzaj silnika | - | Silnik typu Diesel |  |
| 3. | Pojemność silnika do 2000 cm3 | - | Pojemność co najmniej 1950 cm3 |  |
| 4. | Napęd | - | 4 x 4 |  |
| 5. | Blokada mechanizmu różnicowego | - | Włączenie blokady z pozycji kierowcy |  |
| 6. | Moc silnika | KM | co najmniej 150 KM |  |
| 7. | Rozstaw osi | mm | min 3300 mm |  |
| 8. | Kolor: czerwony | - | TAK |  |
| 9. | Samochód 8 osobowy |  | TAK |  |
| 10. | Zabezpieczenie całego samochodu specjalną folią przeźroczystą odporną na zarysowania do wysokości  okien bocznych | - | TAK |  |
| 11. | Poduszki powietrzne przednia dla kierowcy i pasażera, kurtyny boczne – kierowca i pasażer | - | TAK |  |
| 12. | Kolumna kierownicy z regulacją pochylenia i wysunięcia | - | TAK |  |
| 13. | Siedzenia kierowcy i pasażera z podłokietnikiem, podparciem odcinka lędźwiowego regulowany w 3 płaszczyznach | - | TAK |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | Samochód wyposażony w drzwi tylne dwuskrzydłowe z szybami | - | TAK |  |
| 15. | Samochód wyposażony w prawe i lewe boczne drzwi przesuwne |  | TAK |  |
| 16. | ABS |  | TAK |  |
| 17. | ESP |  | TAK |  |
| 18. | EDS |  | TAK |  |
| 19. | Hamulce tarczowe wentylowane na przedniej osi, hamulce tarczowe na tylnej osi |  | TAK |  |
| 20. | Wspomaganie układu kierowniczego |  | TAK |  |
| 21. | Elektryczne sterowanie i podgrzewanie lusterek zewnętrznych |  | TAK |  |
| 22. | Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem wszystkich drzwi |  | TAK |  |
| 23. | Immobiliser |  | TAK |  |
| 24. | Fabryczny auto alarm z niezależnym zasilaniem i czujnik dozoru wnętrza |  | TAK |  |
| 26. | Tempomat |  | TAK |  |
| 27. | Światła przeciwmgielne z przodu zintegrowane ze zderzakiem z doświetlaniem zakrętów |  | TAK |  |
| 28. | Wskaźnik temperatury zewnętrznej |  | TAK |  |
| 29. | Komputer pokładowy wskazujący zużycie paliwa i zasięg do tankowania |  | TAK |  |
| 30. | Elektrycznie otwierane szyby z przodu |  | TAK |  |
| 31. | Radio fabryczne |  | TAK |  |
| 32. | Głośniki (min. 4 w kabinie kierowcy) |  | TAK |  |
| 33. | Klimatyzacja trzystrefowa z elektroniczną regulacją, z dodatkowym sterowaniem w przestrzeni pasażerskiej,  3-strefowa- dwie listwy wielofunkcyjne w podsufitce z nawiewami i lampkami do czytania |  | TAK |  |
| 34. | Konsola dodatkowa na desce rozdzielczej pod radiostację |  | TAK |  |
| 35. | Montaż radiostacji i anteny zewnętrznej do radiołączności |  | TAK |  |
| 36. | Gniazdo zapalniczki 12V w kabinie kierowcy i w kabinie pasażerskiej |  | TAK |  |
| 37. | Pełnowymiarowe koło zapasowe |  | TAK |  |
| 38. | Obręcze kół letnich stalowe |  | TAK |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | Wyposażony w czujniki parkowania zamontowane w zderzaku przednim i tylnym |  | TAK |  |
| 40 | Samochód wyposażony w hak holowniczy ze stabilizacją toru jazdy przyczepy |  | TAK |  |
| 41 | Wyposażenie samochodu w osłonę silnika, skrzyni biegów, zbiornika paliwa, mechanizmu różnicowego, osłony układu wydechowego. Osłony wykonane z aluminium min 4mm |  | TAK |  |
| 42 | Zamontowanie oświetlenia minimum 2 lampami led w tylnych drzwiach pojazdu umożliwiające oświetlenie tylnej  części pojazdu po otwarciu drzwi |  | TAK |  |
| 43 | Belka oświetleniowa led kolor niebieski światła ze sterowaniem o wysokości nie większej niż 64 mm, szerokości  nie większej niż 284 mm i długości nie większej niż 1130 mm |  | TAK |  |
| 44 | Dwa światła kierunkowe led koloru niebieskiego  (co najmniej 4 ledy o wymiarach grubości nie mniejszej niż 21 mm, szerokości nie mniejszej niż 51 mm długości nie mniejszej niż 138 mm ) zamontowane z przodu pojazdu między światłami głównymi sterowane  z jednego manipulatora |  | TAK |  |
| 45 | Dwa światła kierunkowe led koloru niebieskiego  (co najmniej 4 led o wymiarach grubości nie mniejszej niż 21 mm, szerokości nie mniejszej niż 51 mm długości nie  mniejszej niż 138 mm) zamontowane w klapie tylnej w górnej części za szybą tylnej klapy sterowane  z jednego manipulatora |  | TAK |  |
| 46 | Wzmacniacz sygnałowy, 100W, możliwość sterowania sygnalizacją świetlną.  Trzy sygnały, mikrofon, sterowanie za pomocą manipulatora na spiralnym przewodzie, możliwość zmiany modulacji za pomocą manipulatora, wyposażony, w co najmniej 3 syreny |  | TAK |  |
| 47. | Oznakowanie samochodu:  powierzchnie boczna lewa, prawa i tył |  | TAK |  |
|  | oklejenie samochodu folią odblaskową koloru niebieskiego pasek o szerokości nie węższy niż 14 cm wzdłuż całej długości pojazdu |  |  |  |
| 48 | Bagażnik dachowy/relingi |  | TAK |  |
| 49 | Komplet kół zimowych wraz z felgami 16 cali wzmacniane |  | TAK |  |
| 50 | oferowany pojazd posiada świadectwo homologacji |  | TAK |  |
| 51 | Przyciemnione szyby w przestrzeni pasażerskiej |  | TAK |  |
| 52 | Skrzynia biegów automatyczna |  | TAK |  |
| 53 | Wyposażenie auta w łańcuchy przeciwśnieżne |  | TAK |  |
| 54 | Gwarancja na podzespoły mechaniczne i elektroniczne  bez limitu kilometrów |  | min 2 lata |  |
| 55 | Gwarancja na powłokę lakierniczą |  | min 3 lata |  |
| 56 | Gwarancja na perforację nadwozia |  | min. 6 lat |  |

**Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym\* przez:**

………………………………………………………………………………………….

(wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

*\*niepotrzebne skreślić*

**Zał. nr 1 do SWZ**

## 

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET NR 2

**SAMOCHÓD TYPU BUS DLA GRUPY KRYNICKIEJ i GRUPY PODHALAŃSKIEJ - 2 SZT.**

Marka: …………………………..

Model: …………………………..

Silnik: ……………………………

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | J.m. | Warunki wymagane przez zamawiającego dla samochodu | Warunki oferowane przez  Wykonawcę dla samochodu podać/opisać |
|  | Rok produkcji | - | 2021 |  |
|  | Rodzaj silnika | - | Silnik typu Diesel |  |
|  | Pojemność silnika do 2000 cm3 | - | Pojemność co najmniej 1950 cm3 |  |
|  | Napęd | - | 4 x 4 |  |
|  | Blokada mechanizmu różnicowego | - | Włączenie blokady z pozycji kierowcy |  |
|  | Moc silnika | KM | co najmniej 150 KM |  |
|  | Rozstaw osi | mm | min 3300 mm |  |
|  | Kolor: czerwony | - | TAK |  |
|  | Samochód 9 osobowy |  | TAK |  |
|  | Poduszki powietrzne przednia dla kierowcy i pasażera, kurtyny boczne – kierowca i pasażer | - | TAK |  |
|  | Kolumna kierownicy z regulacją pochylenia i wysunięcia | - | TAK |  |
|  | Siedzenia kierowcy z podłokietnikiem, podparciem odcinka lędźwiowego regulowany w 3 płaszczyznach, siedzenie dwuosobowe | - | TAK |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Samochód wyposażony w drzwi tylne dwuskrzydłowe z szybami | - | TAK |  |
|  | Samochód wyposażony w prawe boczne drzwi przesuwne |  | TAK |  |
|  | ABS |  | TAK |  |
|  | ESP |  | TAK |  |
|  | EDS |  | TAK |  |
|  | Hamulce tarczowe wentylowane na przedniej osi, hamulce tarczowe na tylnej osi |  | TAK |  |
|  | Wspomaganie układu kierowniczego |  | TAK |  |
|  | Elektryczne sterowanie i podgrzewanie lusterek zewnętrznych |  | TAK |  |
|  | Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem wszystkich drzwi |  | TAK |  |
|  | Immobiliser |  | TAK |  |
|  | Wskaźnik temperatury zewnętrznej |  | TAK |  |
|  | Komputer pokładowy wskazujący zużycie paliwa i zasięg do tankowania |  | TAK |  |
|  | Elektrycznie otwierane szyby z przodu |  | TAK |  |
|  | Radio fabryczne |  | TAK |  |
|  | Głośniki min. 4 |  | TAK |  |
|  | Klimatyzacja trzystrefowa z elektroniczną regulacją, z dodatkowym sterowaniem w przestrzeni pasażerskiej,  3-strefowa- dwie listwy wielofunkcyjne w podsufitce z nawiewami i lampkami do czytania |  | TAK |  |
|  | Gniazdo zapalniczki 12V w kabinie kierowcy i w kabinie pasażerskiej |  | TAK |  |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe |  | TAK |  |
|  | Obręcze kół letnich stalowe |  | TAK |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wyposażony w czujniki parkowania zamontowane w zderzaku przednim i tylnym |  | TAK |  |
|  | Bagażnik dachowy/relingi |  | TAK |  |
|  | Komplet kół zimowych wraz z felgami 16 cali wzmacniane |  | TAK |  |
|  | oferowany pojazd posiada świadectwo homologacji |  | TAK |  |
|  | Skrzynia biegów manualna |  | TAK |  |
|  | Gwarancja na podzespoły mechaniczne i elektroniczne  bez limitu kilometrów |  | min 2 lata |  |
|  | Gwarancja na powłokę lakierniczą |  | min 3 lata |  |
|  | Gwarancja na perforację nadwozia |  | min 12 lat |  |

**Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym\* przez:**

………………………………………………………………………………………….

(wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

*\*niepotrzebne skreślić*

**Zał. nr 1 do SWZ**

## 

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET NR 3

**SAMOCHÓD OSOBOWO-TERENOWY DO PRZEWOZU PSÓW DLA GRUPY PODHALAŃSKIEJ- 1 SZT.**

Marka: …………………………..

Model: …………………………..

Silnik: ……………………………

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | J.m. | Warunki wymagane przez zamawiającego dla samochodu | Warunki oferowane przez  Wykonawcę dla samochodu podać/opisać |
| 1. | Rok produkcji | - | 2021 |  |
| 2. | Rodzaj silnika | - | Silnik typu Diesel Euro 6 |  |
| 3. | Pojemność silnika do 2000 cm3 | - | Pojemność co najmniej 1461 cm3 |  |
| 4. | Napęd | - | 4 x 4 |  |
| 5. | Blokada mechanizmu różnicowego lub bez blokady mechanizmu różnicowego za to z przełącznikiem trybów pracy 2WD, Auto i 4WD Lock, w którym to trybie ostatnim napęd jest przenoszony na koła tylnej i przedniej osi w stosunku 50:50 do prędkości wynoszącej 80 km/h | - | Tak |  |
| 6. | Moc silnika | KM | co najmniej 115 KM |  |
| 7. | Rozstaw osi | mm | min 2676 mm |  |
| 8. | Nie dopuszcza się koloru czarnego | - | TAK |  |
| 9. | Samochód 5 osobowy |  | TAK |  |
| 10. | Klatka do przewożenia psów metalowa, przenośna w tylnej części pojazdu | - | TAK |  |
| 11. | Poduszki powietrzne przednia dla kierowcy i pasażera | - | TAK |  |
| 12. | Kolumna kierownicy z regulacją | - | TAK |  |
| 13. | Przyciemniane szyby | - | TAK |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | Ilość biegów do przodu | - | 6 |  |
| 15. | Ilość cylindrów |  | 4 |  |
| 16. | ABS |  | TAK |  |
| 17. | Ilość drzwi |  | 5 |  |
| 18. | Prześwit pojazdu |  | Co najmniej 210mm |  |
| 19. | Relingi dachowe |  | TAK |  |
| 20. | Wspomaganie układu kierowniczego |  | TAK |  |
| 21. | Elektryczne sterowanie i podgrzewanie lusterek zewnętrznych |  | TAK |  |
| 22. | Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem wszystkich drzwi |  | TAK |  |
| 23. | Immobiliser |  | TAK |  |
| 24. | kanapa tylna składana z oparciem dzielonym w układzie 1/3-2/3 |  | TAK |  |
| 25. | Światła do jazdy dziennej Led |  | TAK |  |
| 26. | Wskaźnik temperatury zewnętrznej |  | TAK |  |
| 27. | Komputer pokładowy wskazujący zużycie paliwa i zasięg do tankowania |  | TAK |  |
| 28. | Elektrycznie otwierane szyby z przodu i z tyłu |  | TAK |  |
| 29. | Radio |  | TAK |  |
| 30. | Głośniki min. 4 |  | TAK |  |
| 31. | Klimatyzacja |  | TAK |  |
| 32. | HDC - system kontroli zjazdu ze wzniesienia |  | TAK |  |
| 33. | układ wspomagania nagłego hamowania (AFU)﻿ |  | TAK |  |
| 34. | osłona podwozia z przodu i z tyłu w kolorze srebrrnym |  | TAK |  |
| 35. | koło zapasowe |  | TAK |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36. | Wyposażony w czujniki parkowania zamontowane w zderzaku |  | TAK |  |
| 37. | Samochód wyposażony w hak holowniczy |  | TAK |  |
| 38. | Wyposażenie samochodu w osłonę silnika, skrzyni biegów, zbiornika paliwa, mechanizmu różnicowego, osłony układu wydechowego. |  | TAK |  |
| 39. | Automatycznie włączane świateł |  | TAK |  |
| 40. | Światła przeciwmgłowe |  | TAK |  |
| 41. | Oznakowanie samochodu:  powierzchnie boczna lewa, prawa i tył oklejenie samochodu folią odblaskową koloru niebieskiego pasek o szerokości nie węższy niż 14 cm wzdłuż całej długości pojazdu z białymi odblaskowymi napisami GOPR PODHALE wewnątrz niebieskiego paska + emblemat GOPR na przednich lewych i prawych drzwiach ,masce i klapie bagażnika |  | TAK |  |
| 42. | Oferowany pojazd posiada świadectwo homologacji |  | TAK |  |
| 43. | Wyposażenie auta w łańcuchy przeciwśnieżne |  | TAK |  |
| 44. | Gwarancja na podzespoły mechaniczne i elektroniczne  bez limitu kilometrów |  | min 2 lata |  |
| 45. | Gwarancja na powłokę lakierniczą |  | min 2 lata |  |

**Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym\* przez:**

………………………………………………………………………………………….

(wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

*\*niepotrzebne skreślić*